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	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ cache memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวนผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
 2.ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wi-fi (IEEE 802.11b ,g,n,ac)และ Bluetooth
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	จัดซื้อเครื่องพิมพ์
	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   จำนวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน      
 -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครื่องเดียวกัน      
 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต      
 -เป็นความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi      
 -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)      
 -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้      
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi      
 -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)   
 -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ      
 -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา      
 -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์      
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย wi-fi (IEEE 802.11b , g , n) ได้       
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น      
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom      
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	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
	  เพื่อใช้ในการล้างระบบไส้กรองโรงผลิตน้ำดื่ม และใช้สำหรับล้างรถส่วนกลาง และในการซ่อมแซม   กิจการประปาทั้ง 11 หมู่บ้าน
 สเปคสินค้า
      แรงดัน  120 bar/MPa
       ปริมาณน้ำ  380 ลิตร/ชั่วโมง
       อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด  50 C
       กำลังมอเตอร์  1.8 kW./1 เฟส
       ประเภทมอเตอร์  Universal Motor
       สายฉีดน้ำ 6 เมตร
       น้ำหนัก  9  กิโลกรัม
       ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)  25.5มม.X28มม.X53มม.
       กำลังไฟฟ้า   220โวล์ท/50เฮิร์ต
(เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21
พ.ย. 2562)
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	ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test
	  แบบเต็มชุด
 รายละเอียดทั่วไป 
เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัวตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23,  T 119, T 126
รายละเอียดทางเทคนิค
     1 แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด 
ทำด้วย สแตนเลส  มีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลางภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
     2 เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod ) จำนวน 1 อัน
     3 ถาดรอง (Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทำจากเหล็กแผ่น จำนวน 1 อัน
     4 ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จำนวน 1 อัน
     5 แปรงทองเหลือง ด้ามไม้ จำนวน 1 อัน
     6 เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง จำนวน 1 อัน
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	แบบหล่อคอนกรีต(คิ้วลูกปูน)
	  รายละเอียดทั่วไป
เป็นแบบหล่อคอนกรีต  เพื่อนำตัวอย่างที่ได้ไปทำการทดสอบหาค่าความแข็งแรงใน 1 ชุด ประกอบด้วยแบบหล่อ  จำนวน  3  ลูก
รายละเอียดทางเทคนิค
    1.แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์  ขนาด    
       150x150x150     มิลลิเมตร
    2.ทำด้วยเหล็กหล่อ  ด้านในไสเรียบ  มีความหนาไม่น้อยกว่า
       10  มิลลิเมตร
    3.สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท  ปราศจาก  
      ช่อง โหว่โดยใช้น็อตขันยืดอุปกรณ์พิเศษ
      เหล็กตำตัวอย่าง  ทำด้วยหลักกล้ากลึงเป็นชิ้นเดียวกัน 
ขนาด 1x1x15  นิ้ว  พร้อมด้วยด้ามจับกลมเคลือบกันสนิม
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	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ
	     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi นาที (ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดำ  จำนวน 1 เครื่อง
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
   - มีหน่วยความจำ (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface)แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย (Wi-Fi)  ได้ 
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom 
โดยมีถาด ใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น   
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